[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.56
pe=2
op=1
opn=1	1	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	3	3	5	0	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=
ka=Zweryfikowane	49152

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI 	PRZEDMIAR
afn=Ekobonus Sp. z o.o. 10 ul. Azaliowa 3b, Złotniki 10 62-002 Suchy Las 10 10Biuro 10 ul. Kossaka 20/9, Poznań 
nb=Renowacja i odtworzenie ślusarki, elewacji schronu pogotowia oraz drzwi prochowni lewego majdanu w Forcie IX w Poznaniu
ab=działka nr 17/52, ark.10, obręb 60; 306401_1; ul Skalna 60-114 Poznań, powiat poznański, gmina M. Poznań, woj. wielkopolskie
ni=Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
ai=Ul. Woźna 12 61-777 Poznań
nk=Krzysztof Gros	BUDOWLANA	Anna Bermichava	BUDOWLANA
dt=5 maj 2021	0
kln=1. Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 2013 poz.1129) Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą1310dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, gdzie przez dokumentację projektową rozumie się odpowiednio i łącznie: projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W związku1310z tym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia należy brać pod uwagę wszystkie w/w składniki opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz zgłaszać ewentualne zapytania/wątpliwości/wnioski, w ramach postępowania, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Brak zgłoszenia zapytań/wątpliwości/wniosków na etapie postępowania o udzielenie zamówienia oraz brak wskazania w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej oraz był do przewidzenia w ramach technologii wykonania, nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu na etapie realizacji, niezależnie od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Nie zwalnia to również wykonawcy od jego wykonania oraz nie dopuszcza się jego wykonania kosztem jakości innych zakresów realizacyjnych.13102. Cena jednostkowa musi zawierać wszelkie prace pozwalające na wykonanie danego zakresu robót zgodnie ze sztuką budowlaną , nawet gdy wykonanie dodatkowych robót nie wynika z opisu pozycji.13103. Podstawę prawną wyliczenia ceny stanowi -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym13104. Cenniki: Sekocenbud 1 kw 2021, oferty producentów1310
cpv=45111300-1	Roboty rozbiórkowe
cpv=45442100-8	Roboty malarskie
cpv=45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
cpv=45262500-6	Roboty murarskie i murowe

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	W chwili obecnej Fort IX pełni funkcję obiektu zabytkowego z możliwością częściowego zwiedzania obiektu, zlokalizowane są w nim także pomieszczenia magazynowe i pod wynajem prywatnym osobom. Fort IX jest zachowany w dużej mierze w oryginalnej formie z detalami architektonicznymi z cegły i kamienia. Układ oryginalny kompleksu fortecznego został zachowany. Część objęta zakresem projektu zlokalizowana jest na lewym majdanie z dostępem z terenu fortu z wejściem z wejścia głównego przez most, dalej w koszarach szyjowych klatką na lewy majdan. Schron pogotowia składa się z jednego pomieszczenia częściowo zagłębionego w terenie (nasyp), posiada jedną elewację z otworami drzwiowymi i okiennymi oraz dwoma magazynami podręcznymi po bokach. Stan zachowania dobry. Ślusarka drzwiowa (drzwi przesuwne, oraz osłony okien) w stanie mocnej korozji bez możliwości poruszania i użytkowania, część elementów stalowych została zdemontowana. Jedno z okien do schronu zostało zniszczone – widoczne braki cegieł, skruszenia i naruszenia wątku ceglanego, brak kraty i okiennicy osłaniającej.13101310Dane powierzchniowo-kubaturowe:1310- Kubatura: ok. 450m31310- Powierzchnia całkowita: ok. 142m21310- Powierzchnia zabudowy: ok. 250m21310- Powierzchnia działki 42800m21310W tym objęte projektem: 250m21310- Liczba kondygnacji naziemnych: 11310- Liczba kondygnacji podziemnych 01310- Rok budowy 1881r

[GRUPY WARIANTÓW]
grn=1	Robocizna	1	0	1
wan=osobno	razem

[ELEMENT 1]
na=STOLARKA
wa=0
kn=0	0	0
id=69239
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Renowacja kraty okiennej
wa=0
kn=0	0	0
id=69241
nu=1.1

[POZYCJA]
id=69242
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-06	4-01	0354-06		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST-0.03
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <Ok2>						

[POZYCJA]
id=69246
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0107-02	7-12	0107-02		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1.31
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST-0.03
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.31	1	0,900*0,728*2 <Ok2>						

[POZYCJA]
id=69666
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-25 0301-07	0-25	0301-07		1
mpn=1211
na=Metalizacja natryskowa - konstrukcje kratowe - powłoka stopu cynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST-0.03
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2.62	1	#p2*2						

[POZYCJA]
id=69876
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0221-01	7-12	0221-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji pełnościenny - farba podkładowa Galvinoleum 3202
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=2	
nsn=SST-0.02
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2.62	1	#p2*2						

[POZYCJA]
id=69884
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0222-01	7-12	0222-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych - farba nawierzchniowa Alkythane 7500 firmy Noxan, kolor feldgrau
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=2	
nsn=SST-0.02
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2.62	1	#p2*2						

[POZYCJA]
id=69275
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1015-07	4-03	1015-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przyspawanie krat
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST-0.03
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8 <Ok2>						

[ELEMENT 2]
na=Renowacja okiennic i bramy
wa=0
kn=0	0	0
id=69280
nu=1.2

[POZYCJA]
id=69281
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-05	4-01	0354-05		1
mpn=1211
na=Demontaż, ostrożny, z odpowiednimi zabezpieczeniami i ponowny montaż
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=9.172
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST-0.03
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<okiennice>			
wo=1.326	1	1,078*1,230 <Ok1>						
wo=0.655	1	0,900*0,728 <Ok2>						
ko=				
ko=	<brama rozsuwana>			
wo=6.643	1	2,605*2,550						
ko=				
ko=	<prowadnica drzwi>			
wo=0.548	1	5,593*0,098						

[POZYCJA]
id=69283
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0107-01	7-12	0107-01		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=18.344
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST-0.03
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=18.344	1	#p7*2						

[POZYCJA]
id=69291
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-25 0301-03	0-25	0301-03		1
mpn=1211
na=Metalizacja natryskowa - konstrukcje pełnościenne - powłoka stopu cynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=18.344
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST-0.03
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=18.344	1	#p7*2						

[POZYCJA]
id=69618
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0221-01	7-12	0221-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji pełnościenny - farba podkładowa Galvinoleum 3202
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=18.344
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=2	
nsn=SST-0.02
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=18.344	1	#p7*2						

[POZYCJA]
id=69298
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0222-01	7-12	0222-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych - farba nawierzchniowa Alkythane 7500 firmy Noxan, kolor feldgrau
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=18.344
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=2	
nsn=SST-0.02
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=18.344	1	#p7*2						

[ELEMENT 2]
na=Drzwi do prochowni lewej i okiennicy
wa=0
kn=0	0	0
id=69679
nu=1.3

[POZYCJA]
id=69680
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1203-02	2-02	1203-02		1
mpn=1211
na=Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi do prochowni lewej:1310- zawiasy na stalowych wzmocnieniach1310- zamek forteczny1310- klamka forteczna, stalowa1310- nity stalowe co ok. 15 cm1310- malowane na kolor feldgrau
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=4.073
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST-0.03
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=4.073	1	1,770*2,301						

[POZYCJA]
id=69429
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1201-01	2-02	1201-01		1
mpn=1211
na=Okiennice stalowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu - powierzchnia do 2 m2 - odtworzenie okiennicy na wzór okiennicy Ok1 strona lewa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1.981
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST-0.03
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.326	1	1,078*1,230 <Ok1>						
wo=0.655	1	0,900*0,728 <Ok2>						

[POZYCJA]
id=69567
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1210-02	2-02	1210-02		1
mpn=1211
na=Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1.981
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST-0.03
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.326	1	1,078*1,230 <Ok1>						
wo=0.655	1	0,900*0,728 <Ok2>						

[ELEMENT 1]
na=REMONT ELEWACJI 
wa=0
kn=0	0	0
id=62934
nu=2

[ELEMENT 2]
na=Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=62935
nu=2.1

[POZYCJA]
id=62936
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0832-04	19-01	0832-04		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie stolarki folią
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=10.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=2
nsn=SST-0.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<okiennice istniejące>			
wo=1.513	1	1,513 <Ok1>						
wo=0.485	1	0,485 <Ok2>						
ko=				
ko=	<okiennice nowe>			
wo=0.479	1	0,479						
wo=1.5	1	1,500						
ko=				
ko=	<brama rozsuwana>			
wo=6.643	1	2,605*2,550						

[POZYCJA]
id=62941
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-15	4-01	0354-15		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru haków, uchwytów lamp, anten, kratek itp. - wartość przyjęta
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
ru=2
nsn=SST-0.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5 <wartość przyjęta>						

[POZYCJA]
id=62943
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0301-02	1	0301-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - usunięcie części nasypu (przywrócenie pierwotnego kształtu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1.237
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
ru=2
nsn=SST-0.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.237	1	2,473*0,500						

[POZYCJA]
id=69616
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-01	AT-26	0101-01		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie wtórnych tynków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=4.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST-0.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=52.78	0	52,780						
wo=4.144	0	18,667*0,222 <gzyms>						
ko=				
ko=	<okiennice istniejące>			
wo=-1.513	0	-1,513 <Ok1>						
wo=-0.485	0	-0,485 <Ok2>						
ko=	<okiennice nowe>			
wo=-0.479	0	-0,479						
wo=-1.5	0	-1,500						
ko=	<brama rozsuwana>			
wo=-6.643	0	-2,605*2,550						
scn=46.304	0						
wo=4.63	1	#pa*10%						

[ELEMENT 2]
na=Renowacja wątku ceglanego
wa=0
kn=0	0	0
id=62951
nu=2.2

[POZYCJA]
id=69583
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-01	4-01	0304-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie trasowo-wapiennej cegłami
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=0.12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST-0.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=0.12	1	0,500*0,240 <wartość przyjęta>						

[POZYCJA]
id=62952
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2611-01	0-23	2611-01		1
mpn=1211
na=Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=46.304
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=2
nsn=SST-0.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=52.78	1	52,780						
wo=4.144	1	18,667*0,222 <gzyms>						
ko=				
ko=	<okiennice istniejące>			
wo=-1.513	1	-1,513 <Ok1>						
wo=-0.485	1	-0,485 <Ok2>						
ko=	<okiennice nowe>			
wo=-0.479	1	-0,479						
wo=-1.5	1	-1,500						
ko=	<brama rozsuwana>			
wo=-6.643	1	-2,605*2,550						

[POZYCJA]
id=62954
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-28 2620-01	0-28	2620-01		1
mpn=1211
na=Usuniecie zanieczyszczeń organicznych.Neutralizacja starego podłoża środkiem do odkażania i oczyszczania wraz ze zmyciem - gotowe preparaty chemiczne np. Alkutex Fassadenreiniger, f-my. Remmers, Baumit FassadenReiniger, Covexan lub silniejszy Murolin firmy Coverax, Karcher RM 623
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=46.304
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=2
nsn=SST-0.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=46.304	1	#p20						

[POZYCJA]
id=62957
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0418-02	C-2	0418-02		1
mpn=_1211
na=Uzupełnienie i naprawa murów z wystrojem architektonicznym z cegły. Częściowo poprzez wymianę, częściowo poprzez flekowanie -  zaprawa mineralna Funcosil Restauriemörtel f-my. Remmers lub TZV-p firmy Tubag, o niskim uziarnieniu (do 1mm), barwionej w masie, zbliżonej właściwościami fizycznymi i wizualnymi do oryginalnej cegły. Przyjęto 10%
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=4.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=2
nsn=SST-0.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=4.63	1	#p20*10%						

[POZYCJA]
id=62963
pd=PPPKZ 1983,Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	IV -104	IV	-104		1
mpn=1211
na=Wymiana wtórnych cegieł
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=15
jm=msc	123
kj=0	0	0
cj=0
ru=2
nsn=SST-0.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15 <wartość przyjęta>						

[POZYCJA]
id=62970
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0706-02	19-01	0706-02		1
mpn=1211
na=Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=46.304
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=2
nsn=SST-0.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=46.304	1	#p20						

[POZYCJA]
id=62972
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0409-03	C-2	0409-03		1
mpn=_1211
na=Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - ponad 5,0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=46.304
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=2
nsn=SST-0.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=46.304	1	#p20						

[POZYCJA]
id=62979
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0304-04	AT-26	0304-04		1
mpn=1211
na=Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - natryskowo - hydrofobizacja powierzchni wodnym impregnatem w formie emulsji np. Funcosil WS f-my Remmers lub preparatem rozpuszczalnikowym Keim Lotexan N
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=46.304
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=2
nsn=SST-0.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=46.304	1	#p20						

[ELEMENT 2]
na=Renowacja płyt granitowych gzymsu
wa=0
kn=0	0	0
id=69713
nu=2.3
cpv=45262510-9

[POZYCJA]
id=69714
pd=PPKZ 1982	TZKNC	N-K/VI 1/1-d	N-K/VI	1/1-d		1
mpn=1211
na=Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - granit i podobne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=7.467
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST-0.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=7.467	1	18,667*0,400						

[POZYCJA]
id=69716
pd=PPKZ 1982	TZKNC	N-K/VI 1/2-d	N-K/VI	1/2-d		1
mpn=1211
na=Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień nieporowaty - granit i podobne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=7.467
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST-0.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=7.467	1	#p27						

[POZYCJA]
id=69722
pd=PPKZ 1982	TZKNC	N-K/VI 3/6-a	N-K/VI	3/6-a		1
mpn=1211
na=Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie roztworów żywic sztucznych (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia). Przyjęto 5% powierzchni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=0.373
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST-0.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=0.373	1	#p27*5%						

[POZYCJA]
id=69731
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0129-02	BC-02	0129-02		1
mpn=1211
na=Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa - powierzchnie granitowe natrysk
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=7.467
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST-0.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=7.467	1	#p27						

[POZYCJA]
id=69734
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0312-03	BC-02	0312-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Uszczelnienie pomiędzy kamiennym korytem a ceglaną ścianą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=18.193
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST-0.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=18.193	1	18,193						

[ELEMENT 2]
na=Wywóz gruzu
wa=0
kn=0	0	0
id=63295
nu=2.4

[POZYCJA]
id=63296
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-11	4-01	0109-11		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=3.843
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=SST-0.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=0.093	1	#p18*0,02						
wo=3.75	1	#p23*0,25						

[POZYCJA]
id=63299
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-12	4-01	0109-12		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=3.843
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
krn=9	
nsn=SST-0.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=3.843	1	#p32						

[POZYCJA]
id=63301
pd=						0
na=Opłata utylizacyjna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=34
ob=5.765
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN
nsn=SST-0.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=5.765	1	#p33*1,5						

[SUMA KONTROLNA]
19df42245b1b88b55195ad1d70ee 5c8